**Настройка телефонов.**

1. Зайдите на web интерфейс по IP-адресу, который взял телефон(Меню-Статус-Сеть-Основной интерфейс).
2. Login: admin

Password: password

1. Настроить телефон так, как изображено на скриншоте ниже (Пример).
2. В графы имя аккаунта, номер телефона, имя пользователя, логин(все четыре значения это четырехзначный номер) и пароль вносим те данные, которые вам предоставил МИАЦ.

Буквенный логин для настройки SIP телефона не используется.

1. Если телефон стоит за координатором в защищенной сети, то указываем:

SIP-прокси сервер 172.16.31.121




Сервер регистрации 172.16.31.121

Sip домен 172.16.31.121

Если в общий сети, то вместо 172.16.31.121 пишем 122.mznn.ru.

Если запись выдает ошибку при сохранении SIP аккаунта, то:

1. Поменяйте SIP номер с 5060 на 5059,
2. Запишите в него,
3. Верните на 5060,
4. Вновь запишите.



**Если у Вас не получилось настроить самостоятельно, позвоните по номеру:**

Алексеев Юрий Константинович 2622322 доб.782

Винокуров Сергей Сергеевич 2622322 доб.756